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项目名称：VRV多联空调智能控制系统采购
采 购 人：厦门医学院附属口腔医院








1. [bookmark: _Toc24987][bookmark: _Toc428806559][bookmark: _Toc105499947][bookmark: _Toc70248064][bookmark: _Toc453755361][bookmark: _Toc140284155][bookmark: _Toc70040683][bookmark: _Toc144702580][bookmark: _Toc140056960][bookmark: _Toc71108641][bookmark: _Toc71108486][bookmark: _Toc102355493]采购内容
1.1 采购口腔医院蔡塘总院综合楼空调智能控制系统，包含控制设备、管线安装、方案设计、系统调试。
2. 技术要求
2.1★所投空调智能控制设备须与原大楼VRV变频多联空调兼容。
[bookmark: _GoBack]2.2所投的智能控制模块须采用无线连接方式（提供制造商技术说明文件）
2.3一台智能控制模块可连接7套空调室外机/64台室内机（提供制造商技术说明文件）。
2.4所投的智能控制系统必须具备功能：
2.4.1电脑/手机/PAD远程网页操控
2.4.2单独/集中控制功能（开关、温度、模式切换）
2.4.3日程定时设定功能
2.4.4电量划分（须增加脉冲电表，可选功能）
2.4.5空调权限管理（禁止线控器、温度上下限设置）
2.4.6故障自动报警功能
2.4.7运行记录显示 
2.4.8可通过云服务器提供空调设备托管服务、故障通知、提醒维保服务、年度运行报告（有偿服务，可选功能）
2.4.9质量保修期：经采购人验收后保修24个月。
投标人应对上述带“★”号的条款进行逐条响应，投标人应在投标文件中提供实质性满足招标文件要求的客观证据以作佐证，否则评标委员会将认定为不满足。
客观证据指的是：条款要求中有明确的，以条款要求的证明文件为准；条款要求中未明确的，投标人可以提供产品彩页、样册、使用手册、技术说明书、官方网页、检测报告或可靠来源的技术参数说明等，项目有要求提供样品的，可以以样品进行判定。

3. [bookmark: _Toc489380775]采购工程量清单
	序号
	项目名称及型号参数
	单 位
	数 量

	一
	智能控制设备

	1
	智能控制模块（IBOX控制盒）                           功能：1.电脑/手机/PAD远程网页操控                   2.监视功能，显示空调运转状态                         3.集中控制/区域控制/单独控制                        4.温度上下限控制、故障显示、能耗数据 显示                                 5.日程设定
	台
	6

	二
	管道安装部分
	
	

	1
	信号线RVV2*1.5（室外机与室外机之间通讯线）
	m
	240

	2
	KBG电线套管DN20
	m
	180

	3
	控制用电脑主机（含显示器）
	台
	1

	4
	智能系统调试
	项
	1



4. [bookmark: _Toc177360127]本工程所用的主要设备材料推荐以下品牌，供应商须选用下表品牌范围内产品，供应商在响应文件中须明确所选择的品牌。
主要设备材料品牌推荐表：
	序号
	设备材料名称
	规格、型号、技术参数等特殊要求
	推荐品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三

	1
	线管
	按招标要求
	鑫泰盛
	凯必吉
	吉安特

	2
	电脑
	按招标要求
	戴尔
	联想
	弘基

	3
	信号线
	按招标要求
	南平太阳
	深缆
	申工
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1.2 验收依据：询价通知书、成交供应商的响应文件、磋商过程的供应商承诺书、合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
1.3 货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
1.4 成交供应商应提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书、原产地证书等（若有）。
1.5 进口产品验收：供应商交货时应提供进口凭证（报关单、商检证明等）及其他针对本项目的报关专项清单。
1.6 系统验收：成交供应商根据采购要求进行货物安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门对照询价通知书的功能要求及成交供应商响应文件中承诺的功能内容进行验收，验收不合格的采购人有权取消成交供应商的成交资格。
1.7 采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对成交货物的精度、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。
1.8 验收时成交供应商必须派代表参加。
1.9 验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。
6. 施工工期要求
[bookmark: _Toc376615126][bookmark: _Toc160543052][bookmark: _Toc160934185][bookmark: _Toc32815586][bookmark: _Toc160876913][bookmark: _Toc51489361][bookmark: _Toc144702586][bookmark: _Toc453755369]中标后签订合同30天内完成供货，通过验收并交付使用。

