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1、测温范围：-20C°~+70C°(内置)，-40C°~+80C°(外置)；
2、测温精度：±0.5C°；
3、显示分辨率:0.1C°；
4、测湿范围:0~100%RH；
5、测湿精度：±5%RH；
6、显示分辨率:0.1%RH；
7、存储容量:32768组；
8、记录间隔:10min~24H，默认30分钟；
9、电池续航：可充电锂电池，上报周期1小时，不低于3个月；
10、防护等级：内置：IP65；外置IP64；
11、传感器类型：内置温湿度一体探头，外置双路温度或者温湿度一体探头；
12、指示灯：状态指示灯；
13、屏幕显示：段码屏显示；
14、上传方式：GPRS；
15、报警方式：蜂鸣器、LED灯、平台推送报警短信、APP推送报警；
16、记录间隔分为正常上传间隔和报警上传间隔，报警上传间隔可以设置最小2分钟，符合GSP标准；
17、多重报警方式：蜂鸣器、LED 灯、平台推送报警短信、APP 推送报警、公众号推送报警
18、断电告警功能
19、平台有PDA证书
