附件：
厦门医学院附属口腔医院三楼露台防水维修施工内容

一、屋顶草坪和土头铲除，采用机械方式清运。草坪和土头面积约400平方米，厚度0.25米。
二、屋顶防水施工，面积约400平方米。拟定方案如下：
（1）基底处理，楼面四周排水沟裂缝处修补
（2）20厚水泥砂浆找平层
（3）防水层
（4）40厚细石混凝土保护层
（5）面层人造草坪铺设
三、三楼固定窗钢化玻璃更换
[bookmark: _GoBack]固定窗钢化玻璃拆装3片：1.9米×1.15米、0.89米×1.42米、1.78米×1.15米。
备注：报价需综合考虑人工开挖费、机械租赁使用费。

