需求内容-空压机维保服务

一、现有设备数量
1、蔡塘总院英格索兰螺杆空压机3台，2台冷干机。
2、斗西分院捷豹螺杆空压机2台，1台冷干机。
二、现有设备参数
（1）蔡塘总院3台英格索兰螺杆空压机参数：
型号：V22-10
容积流量：3.1m³/min
排气压力：1.0Mpa
额度定功率：22kw
输入比功率：8.9kw/m³/min
重量：640kg
外型尺寸：1365*870*1125mm
电源：380v
（2）蔡塘总院2台冷冻式压缩空气干燥机参数：
型号：RB-30AC
处理风量：3.8m³/min
使用压力：1.0mpa
电源：220v    频率：50HZ
入口温度：≤45℃
制冷剂：R22
出厂日期：2020.07
制造商：江西荣霸机械有限公司
（3）斗西分院2台捷豹螺杆式空压机参数：
型号：ZLS15Hi+/8
容积流量：2.4m³/min
排气压力：0.8Mpa
额度定功率：11kw
输入比功率：7.9kw/m³/min
重量：368kg
外型尺寸：1050*800*1150mm
电源：380V
出厂日期：2019.03
（4）斗西分院1台捷豹冷冻式空气干燥机参数：
型号：ED-30F
处理风量：4.0m³/min
使用压力：1.0mpa
电源：220v    频率：50HZ  功率：0.97kw
入口温度：≤45℃   露点温度：2-10℃
制冷剂：R22    外型尺寸：900*510*815mm
出厂日期：2019.03
[bookmark: _GoBack]三、维保需求
以上空压机机油过滤器、空气过滤器、冷却液等配件进行更换及保养一次，保养完成后满足设备运行需求。

