需求内容-超微量分光光度计1台

一、技术参数
检测波长：≥ 260nm、280nm
样本上样量：0.5-2μL
检测范围：≥10-2500ng/μL（dsDNA）
检测时间：＜6s
吸光度精确性：≤0.005Abs
操作系统：安卓系统
数据输出方式：USB保存数据

二、服务要求
[bookmark: _GoBack]1、在产品到达用户现场后，提供免费调试，以达到技术协议附件所要求的技术指标并通过验收。
2、免费培训我方操作人员、技术人员或其他相关人员，使其熟练掌握设备操作、清楚设备的常见故障及解决办法；
3、设备质保期为设备通过验收之日起不少于24个月，质保期内提供免费维修及技术支持服务，提供快速现场排除故障服务，提供培训和售后走访。

