需求内容-LED显示屏
一楼门诊服务中心上方及收费处上方，原有LED小屏由于年限太长，功能不够完善不满足现有使用情况，需进行改造，改造参数如下：
[bookmark: _GoBack]1.像素间距≤3mm，密度：≥105625点/㎡，尺寸：320*160；
2.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为:采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态检测；模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧且安装精度高；
3.平整度≤0.2mm，间缝隙≤0.2mm；
4.白平衡亮度≥600cd/㎡；
5.色温可调范围：2000k～15000k，并可自定义色温值；
6.对比度≥10000：1；
7.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°；
8.最大刷新频率≥3840HZ；
9.换帧频率：50&60HZ；
10.低亮高灰：100%亮度 16bits 灰度，20%亮度 12bits 灰度 ；
11.模组亮度均匀性≥98%；
12.峰值功耗≤456W/㎡，平均功耗≤152W/㎡；
13.寿命典型值≥100000小时；
14.发光点中心距偏差＜1%；
15.工作温度范围-30℃～+40℃；存储温度范围-40℃～+60℃；
改造完后，成一体化显示，可以进行滚动播放，整体更符合现在的使用需求。
