需求内容-种植机1台

1、 [bookmark: _GoBack]技术参数
1. 无碳刷的马达，通过了Zone M区必备检验。
2. 扭矩调节在5-70N。
3. 具有扭矩过载保护功能，保护手术过程中安全。
4. 脚踏开关可完成程序选择、马达选择、正反转选择、水泵选择，防止交叉感染。脚踏具备防水功能，符合欧盟医疗器材规范，通过了Zone M区必备之AP检验。
5. 转速、扭矩、冷却水流量、故障报警信息在显示屏显示。
6. 冷却水流量最大在100毫升/分钟。水量可由主机三档可调。
7.适合多种不同速比的弯直手机：20：1（标准/免工具拆装/自发光）,１：１（用于颌面外科手术手机）等
８.操作简单安全。
９.不需要任何附加设备可以把不带光系统升级为带光系统。能节约医院科室成本，更便于提高手术操作的安全性。
10.种植系统搭配的手机头部的六角形夹持系统的专利设计。
11. 可设置习惯记忆程序便于医生随时取用，可储存18次报警信息，便于以后维护检测。
二、服务要求
1、 在收到产品后，提供免费安装及模块调试，以达到技术协议所要求的技术指标并通过验收。
2、免费培训我方相关人员，使其熟练掌设备使用以及了解常出现的问题及解决办法。
3、质保期为通过验收之日起不少于 24 个月，质保期内厂家需提供免费技术支持及维护，提供快速现场排除故障服务，提供售后走访。


