清洗注油机参数
1：一键启动自动维护，一次维护时间≤35 S。
2：空气消耗	约60 L/min。
3：噪音≥63db(A)。
4：流动压力	4bar至10bar。
5：容量≥250ml保养机油，≥250ml清洁液。
6. 自动旋转注油润滑保证润滑油分布最佳，并生成润滑油膜。有效清除污渍。延长设备使用寿命并降低维护成本。
7. 润滑油自动给油系统，每次维护保养时只需用少量的油就可达到最佳的润滑效果，从而有效降低成本，无需使用过量的润滑油。
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