需求内容-高速冷冻离心机1台

一、技术参数
[bookmark: _GoBack]最高转速: 18500rpm
最大相对离心力: 23900±500×g
最大容量: 4×100mL
温度设置范围: -20℃~40℃
温控精度: ±1℃
最大容量: 4×100mL
整机噪声: ≤65dB(A)
角转子: 6×50mL

二、服务要求
1、在产品到达用户现场后,提供免费调试，以达到技术协议附件所要求的技术指标并通过验收。
2、免费培训我方操作人员、技术人员或其他相人员，使其熟练掌握设备操作，清楚设备的常见故障及解决办法。
3、设备质保期为设备通过验收之日起36个月，质期内提供免费维修及技术支持服务，提供快速现场排除故障服务，提供培训和售后走访。

