
需求内容-高频电刀3台
技术参数
1.单极高频电刀
2.专用电刀手柄固定架
3.回流板脱落报警指示灯，确保工作状态无忧
4.一键操作，即开即用，无需加热
5.切割/凝血切换功能，输出功率强度大小调节
6.配备多种不同形态及角度电刀手柄，可应对各种手术，可浸泡、高温高压消毒
7.切割模式下最大强度输出：55w±10%
8.凝血模式下最大强度输出：33w±10%
[bookmark: _GoBack]9.输出阻抗：600Ohms
10.额定操作频率：3.68MHZ
11.凝血模式调制波形：矩形波
