需求内容-紫外线空气消毒机耗材
厦门医学院附属口腔医院蔡塘总院和斗西分院现有巨光牌紫外线空气消毒机110台需要更换耗材，预计每台需要更换紫外线灯管4支，镇流器以及过滤网按需更换（具体以实际需求为准）。
灯管更换完后需达到如下效果：
1、开机20分钟在垂直正下方1米处辐照强度值为≥142.7uw/cm2
[bookmark: _GoBack]2、紫外线灯管安装后要达到消毒效果，空培结果：≤4cfu／5min.9cm.皿（非层流区域、普通诊室）
常用服务项目清单，请投标人填写报价
	名称
	数量
	单价/元
	

报价应包含上门安装更换服务费用

	空气消毒器紫外线灯管
	支
	
	

	空气消毒器镇流器
	个
	
	

	壁挂式空气消毒过滤网
	张
	
	

	吸顶式空气消毒过滤网
	张
	
	




