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	序号
	产品名称
	数量
	单价/元
	金额/元
	备    注

	1
	开合帘电机（台）
	8
	
	
	电动开合帘电机：
1、电动开合帘支持双轨对开方式。
2、电机可直接接入220VAC 50HZ。
3、驱动系统整套采用变频电机，电机运行噪音小于42分贝。
4、电机系统的动力性能须与窗帘的重量相匹配，必须保证整个窗帘系统平稳可靠运行。
5、兼备手、电两用功能。
6、稳定性好，寿命长，五年质保。

	2
	开合帘轨道（米）
	22.12
	
	
	1、采用优质轨道型材，单根长度最长6.3米：单台电梯轨道长度最长可到6.3米。
2、铝合金静音开合轨道。
3、轨道负重能力应不小于50公斤。
4、五年质保


	3
	遮光布（㎡）
	82.85
	
	
	1、成分100% polyester，颜色可选。
2、克重：不小于900克/平方米。
3、永久阻燃：防火等级必须达到GB-B1，有防火检测报告。
4、效果要求：不透光，可水洗
5、遮光布帘按2倍饱和度（打褶1:2.5）

	4
	安装固定码配件（套）
	8
	
	
	金属材质，电咏表面处理；五年质保



	5
	遥控器（个）
	1
	
	
	五年质保

	6
	以上报价含税，含运输及安装。工期在确认下单一周安装完交付使用。
现场没有电源，电源需安排到位，于院方安排电源到每个点。




