需求内容-龈上喷砂机2台
一、技术参数
1.具有龈上喷砂功能
2.配有外接口连接牙椅供气管和供水管
3.配有多功能脚踏开关，踏1次实现“仅出水”，连续踏2次实现“出水+喷砂”
4.操作面板有独立旋钮，可分别控制喷砂水量和功率
5.喷砂罐最大装粉容量40g
6.喷砂手柄和手柄连线均可单独拆卸
7.喷砂手柄可高温高压消毒
8.供水系统：1到5巴（100到500kPa）
9.压缩气压：4.5到7巴（450到700kPa）
[bookmark: _GoBack]10.工作条件：+10℃至+40℃，30%至75%相对湿度
二、配置清单（单台）
1.主机 1台
2.龈上喷砂手柄 2个
3.脚踏开关 1个
4.水管（配1个和主机连接的快接口） 1条
5.气管（配1个和主机连接的快接口） 1条
6.1/4 Din不锈钢消毒盒 1个
7. 清洁维护工具 1套

三、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备主机质保期至少为3年，配件质保期至少为1年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
四、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
五、常用配件及耗材价格
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