需求内容—压膜机一台
一、功能用途
用于制作压膜保持器、弯制保持器、磨牙垫等牙科产品
二、技术参数
1、采用正压技术，确保弯制保持器能够紧贴模型，精确清晰成型
2、适用于规格120mm、125mm直径的，（0.5-5mm）厚度的软硬膜片
3、工作压力储备：（0.5-7）bar
4、采用先进扫描技术，自动设定参数——辩识膜片加热时间与冷却时间
5、专业红外线加热器，无需预热，直接加热
6、加热过程安全自动锁定，红外线加热器自动恒温（220-240）度
7、警示灯及提示声同时告知加热及冷却倒数时间
8、内置快速泄压装置
三、配置要求：
1、主机一台
2、机器钢砂盖和膜片钢卡环各一个（装在机器上）
3、钢砂收集斗一个
4、无铅钢砂一盒 
5、钢砂刷一把
6、防粘钢砂分离膜片一套（袋内大、小两种规格各一片） 
[bookmark: _GoBack]四、售后服务方案
1、供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2、要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，若设备维修时间超过一个星期，需提供备用机，才能够保证本项目正常运行。
3、本次报价的设备整机质保期为3年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4、在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
六、常用配件价格
	配件名称
	价格

	
	

	
	

	
	



