需求内容—技工用高速涡轮手机1套
一、功能用途
[bookmark: _GoBack]适用于氧化锆内冠、桥的干湿切削和打磨
二、技术参数
1．手机转速：300000tr/min以上。
2．气压力和水流量：可调节，保持最佳冷却效果。
3．储水量：1.4升供水瓶装卸简单并可以直接接过滤器水管
4．换针装置：装卸简单。
5．通用临床4孔高速手机。
6．手机与管线的连接为4孔连接快插式手机导线可360度自由旋转。
7．手机内配有防尘装置可有效地防止粉尘等进入手机内，延长手机的使用寿命。
8．手机机身：直手机头
三、配置要求：
1. 主机身 1台
2. 技工打磨用直手机  2把
3. 脚踏控制 1个
4. 带4孔连接件的管线（含快接头) 1条
四、售后服务方案
1、供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2、要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，若设备维修时间超过一个星期，需提供备用机，才能够保证本项目正常运行。
3、本次报价的设备整机（包含直手机、脚踏、管线）质保期为3年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4、在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
六、常用配件价格
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