需求内容-酶标仪1台
一、功能用途
主要用于MTT、酶活测定、ELISA、蛋白浓度测等实验。细胞培养后续性能检测需使用酶标仪测定。 
二、技术参数
1.光源：LED灯
2.波长范围：400nm - 750nm
3.滤光片：配置405nm, 450nm，492nm，595nm，620/630nm
4.测量分辨率 0.0001 OD 
5.具有计算机USB接口
6. 分析操作软件一套
6.1软件支持定性和定量ELISA分析及定性和定量ELISA分析的实例及自学教程
6.2支持所有主要的曲线拟合模式
6.3全面的质控管理功能
6.4多种格式的数据导入和导出（如Excel ASCII ASTM）
6.5多种动力学数据的分析简化功能（如平均和最大斜率，酶动力学参数等）
6.6支持中文，英文等语言（投标时需投供相关证明材料）
6.7至少提供两次免费校准服务,一年一次
7.提供原厂家售后服务承诺书
三、配置清单
1.主机一台
[bookmark: _GoBack]2.配置405，450，492, 595，620/630nm,滤光片各一个
3.分析操作软件一套
4.数据处理系统一套
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

