需求内容-龋齿探测仪1台
一、技术参数
1.LED光源，波长810nm
2.相机通过特殊的影像处理，可以过滤牙齿表面的色素沉着，根据图像准确判断是否有龋坏
3.头套可高温高压消毒
4. 视场角：≥85°
5. 显示最大分辨率≥1280x720

二、配置清单
1.主机 1台
2.头套 3个
3.脚踏开关 1个
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三、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备主机质保期至少为3年，配件质保期至少为1年，自验收合格之日起计算，保修产品在保修期内出现故障的，如属产品质量问题而引起，供应商应提供维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。
（4）在质保期内遇到的产品问题，供应商提供在5小时内响应服务。
四、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
五、常用配件及耗材价格
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