需求内容-便携式多普勒血流探测仪1套
一、功能用途
用于人体动脉血流状况和外周血管疾病(ABI) 的检测，具有超高灵敏度，体积小使用方便。
二、技术参数
1、频带:主机:200土80~5000士1000Hz4，探头:350士80~2500士500Hz5，外部输出:扬声器
2、发射波形:正弦波
3、超声频率: 8.0MHz 士10%
4、超声功率平均声强: < 20mW/cm
5、测速范围:40~200 cm/s，测速误差:≤20%(相对误差)，系统增益:>100dB音频带宽:0.2 KHz~7.0 KHz
6、显示方式:可以显示多普勒血流的图谱和速度
7、电源指示:绿色发光二极管指示
8、连续工作时间: ≥8 小时
三、配置清单
[bookmark: _GoBack]主机1台、探头1个、电源适配器 1个、吊带 1条、、耦合剂 1瓶、连接线 1条、转接板1个.
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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