[bookmark: _GoBack]需求内容-组织研磨仪1台
一、功能用途
主要用于组织样本的粉碎、混合、均化以及细胞破碎等。
二、技术参数
1.可在1分钟内快速、有效、高通量地完成样品研磨；
2.超大触摸屏设计，操作方便，另预设10组常见组织研磨参数（植物茎叶、组织心肝脾肺肾、皮肤、骨骼等）优化不同标本研磨条件；
3.噪音等级： <65db；
4.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节；
5.紧急停止按钮：在研磨过程中可随时拍下，仪器即停止运行，快捷、安全；
6.快速制冷：开机短时间内降温到零下，防止降解。
7.温度范围：-10℃-室温；
8.电磁安全锁：工作过程中电磁锁定无法开盖，直至研磨程序结束，全程保护；
9.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可；
10.采用特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式，样品在空间呈8字形三维运动，研磨更充分，稳定性更好；
三、配置清单
 高速低温组织研磨仪1台，适配器2ML*24 2个。钢制研磨珠 3 mm 1瓶，钢制研磨珠 4 mm 1瓶，氧化锆研磨珠3mm 1瓶，匀浆管（2ml*500支）1包。
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
六、常用配件及耗材价格
	配件名称
	价格（元）

	钢制研磨珠 3 mm
	

	钢制研磨珠 3 mm
	

	氧化锆研磨珠3mm
	

	匀浆管（2ml*500支）
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