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一、功能用途
主要用于实验室细胞培养，为细胞培养提供必须的二氧化碳浓度与温湿度。
二、技术参数
1.容量：160—185L；
2.温度范围：RT+5℃至50 ℃
3.温度变化(±K,@37℃)：0.3
4.温度波动(±K,@37℃)：0.1
5.湿度范围(%RH)：90~95
6.CO2范围(vol.%CO2)：0~20
7.气套式加热系统
8.可实现180℃自动干热灭菌。
9.防冷凝加湿系统，可直接杜绝高湿度情况下的水雾凝结。
10.IR二氧化碳浓度探头
11.独特的气体预混进气系统，快速有效的混匀气体，保证箱体内部CO2浓度高度一致，长期稳定，无漂移。
12.具备红外感应技术的湿度探头
13.LCD液晶显示屏
14.内腔为不锈钢一体成型压制而成，无焊缝，所有角落保证可以直接触碰。
15.提供网络接口，实时监控培养箱状态
三、配置清单
 主机 1台，加湿盘 1个，隔板3块。
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备质保期至少为3年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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