需求内容-超声骨刀1台
一、功能用途
口腔种植修复：上颌窦提升术、下颌神经移位术、骨块移植、骨劈开、牙槽骨修整术、骨收集；
二、技术参数
(一)主机部分：
1.电源：220V，容许电压范围±10%，频率50-60 Hz  
2.功率：20W，最大输出功率：24W
3.骨切割模式工作振幅： 最大振幅50 至 300微米
4.工作频率范围：22 至35 kHz
5.自动识别工作刀头功能：可自由编制工作程序：≥9个自设程序
[bookmark: _GoBack]6.微电脑控制预设≥10组手术工作程序
7.配置冷却水蠕动泵为标准制式，可与种植机的冷却水管通用
8.高对比度大液晶显示屏，触摸键
9.微电脑智能控制工作状态，设备具备自检功能。
10.设备具有保存记忆键。
11.多功能电动脚踏控制开关
(二)手柄部分：
1.LED环形手柄照明，色温： 4000K，超大四点环状LED光源位于手柄头部，治疗部位视野清晰
2.操作手柄同时具备2种操作功能，骨切割和根管功能
3.切骨模式下振幅：50 至 300微米
4.切骨模式下工作频率范围：22至35 kHz
5.内置压电陶瓷发生器：≥4组 ,直径≥13.3mm
6.手柄需有防水功能
7.强制冲水模式：有强制冲水模式，保证器械始终在工作状态时保持冷却，并带有自动冲水管自洁的功能。
8.手柄可高温高压消毒  
三、配置清单
1.带蠕动泵的主机                1台
2.带连接线的压电手柄	           1个
3.工作头放置盒	                1个
4.工作头扳手	                   1个
5.脚踏	                        1个
6.消毒盒	                        1个
7.冲水支撑杆	                   1个
8.手柄支架	                     1个
9.冲水管	                        20个
10.外科工作头	                   10个
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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