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一、项目说明
本项目在厦门医学院附属口腔医院蔡塘院区的人行出入口新增人行通道闸对进出人员的体温、人脸信息，闽政通二维码，身份证等进行检查认定，构建完善的出入口安全防线，满足医院安全管理及疫情防控检验的需求，提高人员安全及通行管理效率。
出入口闸机需接入闽政通健康码，院方配合申请接口权限，在扫码后信息传送至闽政通由闽政通反馈是否为绿码，鉴别是否通过，通过则放行。若为黄码或红码，则反馈信息至院方，鉴别是否通过，需提供实际对接案例证明。
为保证供应商所选用设备的稳定性及安全性，要求设备平均无故障运行1500万次，红外对射电眼不少于64对/每通道；需提供第三方权威检测机构出具的的检测报告，原件备查。
投标人需承诺人行通道闸系统可配合接入医院统一集成平台。
二、配置清单
	A、人脸识别测温通道系统（含闽政通二维码检测通行）

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	单机芯摆闸
	
	2
	台
	

	2
	双机芯摆闸
	
	1
	台
	

	3
	人脸测温一体机
	
	2
	台
	

	4
	不锈钢围挡
	
	1
	套
	通道闸外围与墙体闭合

	B、通道系统管理中心

	1
	健康码对接
	
	1
	项
	

	2
	系统管理软件
	
	1
	套
	

	3
	8口接入交换机
	
	1
	个
	

	4
	服务器电脑
	
	1
	台
	

	5
	排插
	
	4
	个
	

	C、安装调试费

	1
	设备安装
	
	1
	项
	

	2
	土建基础类施工
	
	1
	项
	

	3
	布线布管
	
	1
	项
	

	4
	辅材
	
	1
	项
	

	5
	安装调试
	
	1
	项
	

	项目合计
	


3、 技术要求

1、单机芯摆闸
（1）开关闸速度：0.8-1.5s；通行速度：常闭模式20人/分，常开模式30人/分，高峰模式50人/分
平均无故障运行次数：1500万次（需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，原件备查）
（2）材质：1.5mm厚304不锈钢+钢化玻璃；表面雪花砂拉丝；闸板材质：（600-900通道）亚克力，（900-1200通道）不锈钢管+亚克力
（3）为确保行人通行安全，红外对射电眼不少于64对/每通道；（需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，原件备查）；
（4）光学感应：光栅检测通道内是否有人，保护区内有人不关闸；机械感应：当闸板关闭过程遇阻，闸板及时停止关闭
2、双机芯摆闸
（1）开关闸速度：0.8-1.5s；通行速度：常闭模式20人/分，常开模式30人/分，高峰模式50人/分
平均无故障运行次数：1500万次（需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，原件备查）
（2）材质：1.5mm厚304不锈钢+钢化玻璃；表面雪花砂拉丝；闸板材质：（600-900通道）亚克力，（900-1200通道）不锈钢管+亚克力
（3）红外对射电眼不少于64对/每通道；（需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，原件备查）
[bookmark: _GoBack]（4）光学感应：光栅检测通道内是否有人，保护区内有人不关闸；机械感应：当闸板关闭过程遇阻，闸板及时停止关闭
3、人脸测温一体机
（1）摄像头：彩色摄像头，200W星光级，6mm镜头;红外摄像头，200W星光级，6mm镜头;
8寸显示屏:1280*800分辨率 16:10屏幕比例  工业级电容触摸屏 1:N 响应时间≤1s；准确率99%
鉴权方式：二维码、人脸、密码、IC卡、CPU卡、蓝牙、APP远程（需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，原件备查）
（2）人脸注册方式：现场抓拍注册；照片批量注册；测温模式：红外热成像测温；支持戴口罩识别
对接闽政通（需提供实际对接案例证明）
4、8口接入交换机：
（1）固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个
交换容量≥336Gbps；包转发率≥30Mpps
工作温度-5°-55°，提供官网截图。
（2）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告复印件证明"
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备质保期为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在4小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后48小时内赶到现场提供服务。48小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。


