需求内容-头灯放大镜1套
一、功能用途
1、原有修复的备牙治疗因为肉眼无法直视，不能很好的精确备牙。特别是在初诊中很好的确定病因，以便精准的给出初诊方案技术参数。
2、在种植手术的时候，放大镜可以提供更精准的定位和手术细节。除了可以放大看得更清楚以外，更重要的是对创口处出现瘢痕、对位不准等问题的改善。从而实现美学上的提升。
二、技术参数
1.具有头戴式结构
2.放大倍数：3.x - 5x 可选
3.光学：采用开普勒设计
4.镜片：天文光学玻璃材质，精密光学涂层
5.视野范围：40—100mm
6.LED芯片光源设计，可调光斑尺寸大小，
7.无极调节光源亮度.
三、配置要求：
1、主镜   1个；
2、镜架   1个；
3、眼镜布 1条；
4、装卸工具 1套；
5、软包装盒  1套；
6、侧面接触防护装置 2套；
7、LED光源  1个。
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
[bookmark: _GoBack]（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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