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	序号
	名称
	技术、参数指标
	数量

	1
	S型拉珠百叶
	1.平面整体目视平整， 叶片厚度≥0.145mm ，叶片宽度≥25mm ， 一米高度55片。浅色叶片DE 值≤0.8，叶片条差DE 值≤0.8 。漆膜厚度 1l~13um，漆膜光泽度(70±10光泽单位），100％不掉漆。弯曲度≤10mm，平面不允许有木耳边。
2.结构特点：外观设计独特，主部件采用特别PA66+GF特等工程塑料，采用5个行星齿轮的减速结构、合理、科学的齿轮比例。
3.性能特点：减速比1:3.5省力55﹪最大承受力重8KG，帘子最高6米，系统寿命超过15000次测试。
4.限位器：采用PA66+GF特等工程塑料，外壳采用PC工程塑料，
限位器是用于帘子放到底的时候防止帘子反拉上去。
5.配件及辅料：直角加固件和螺丝。直角加固件和螺丝的检测报告需2020年至投标公告之日内才能响应招标文件，否则无效。


	1386平方米




	2
	病房布帘
	1.材质：100%聚酯纤维克重量≥ 590g/㎡，窗帘比例1:2.2倍。颜色：蓝墨绿色。耐脏、耐洗、耐磨、高遮光，根据窗高及实际需要高不超2.8米。
2.甲醛含量：≤300mg/k。国家B1级标准。ph值：4-9。
3.可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg。耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）：≥4级。耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥4级。耐水色牢度（变色、沾色）。
 5.防紫外线：UVA（平均透射比）：≤0.12%。紫外线防护系数(UPF)：≥50。
	231米



二、样品要求
1.投标人应提供百叶成品（0.5m*0.5m）正负0.2m一套作为样品，用于验收对照使用。
2.病房窗帘布一块0.5m*0.5m,正负0.2m一块作为样品，用于验收对照使用。
3.未提供样品投标无效。样品应许拍照但不能剪裁或带走。
4.需提供的直角加固件、螺丝经国家认可的检测机构出具标准的检测报告（报告具有CMA或CNAS标志），委托单位名称需与供应商一致，另需提供检测报告可查询的二维码，查询的结果需与提供的复印件一致，否则不予认可，检测报告，原件备查。
5.欢迎符合条件的供应商参加投标，未满足以上4点要求的视为无效投标。 
三、报价方式
1.本批采购项目报价以所有报价的总价作为最终报价，上门服务费、施工费、安装调试费等包含在报价中，上门更换维护时，如遇到简单故障，成交供应商须协助解决故障问题。
2.报价供应商须以人民币报价且报价含设备费、安装费、劳务费、质检费、材料费、运输及装卸费、人工费、保险费等所有与完成本项目有关的费用。报价方式为总包价。采购人不接受有选择的报价。
3.所有报价均应已包含国家规定的所有税费（包括增值税税费）。报价供应商应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。报价供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在询价报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。
4.本项目为一个合同包，报价供应商就合同包内所有设备及施工服务报价必须完整，总价不得超出项目预算，否则视为无效报价。
5.质保三年，终身维护，维护只收取材料费。

