[bookmark: _GoBack]需求内容-除颤仪4套
一、功能用途
集美分院每层楼需要配置急救类装备，配置除颤仪保障病人就诊安全。
二、技术参数
1.机器自身具备便携把手，便于携带。
2.重量≤3kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。
3.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。
4.不小于5英寸彩屏，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。有清晰的动画指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR)等操作，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作。
5.数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。
6.提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。
7.具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全。
8.成人最大除颤能量可达360J。
9.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。
10.从开机到充电至200J能量准备放电的时间≤8.5秒。
11．内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低。
12.数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。
13电池及电极片的有效期均在五年以上。
14、投标产品须为该厂家同类产品中最新研发注册上市产品，以该医疗器械注册证批准日期为准。
15、为保证产品质量稳定性，投标产品须为上市时间一年以上产品，以该医疗器械注册证批准日期为准。
三、配置清单
每台机器配置：主机、一次性锂电池（有效期60个月）、一次性电极片（有效期60个月）、携带式面罩、急救包（内含备皮刀、剪刀、镊子、胶带、创可贴、酒精棉片、纱布、碘消毒片）；一次性使用骨髓穿刺针（用于紧急输液使用，每一批机器共备一个）
四、售后服务方案
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期至少为两年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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