[bookmark: _GoBack]需求内容-口腔技工设备一批
一、功能用途
主要用于义齿加工工序；
二、技术参数
1、烤瓷炉
1.1焙烧最高温度≥1200°C
1.2冷却盘空间可放置两个烧结盘位置
1.3可选择扬声器的信号音
2、技工桌（带吸尘器）
2.1技工桌
2.1.1采用碳钢架构坚固牢靠、承载力强
2.1.2 技工桌桌面尺寸110cm*60cm
2.2吸尘器参数
2.2.1、超强吸力，最大风速30M/S
2.2.2、无极变速无刷马达，运转时间长达20000个小时以上
3、无碳刷打磨机
3.1高转速1000-50000rpm,扭矩≥7
3.2可进行正反转的任意切换
4、蒸汽清洗机
4.1可实现7*24不间断式供气
4.2压力：0.35-0.45Mpa
5、石膏水磨机
5.1特殊清洗磨盘设计，磨盘不易沾，清洁快速
5.2转速：2800RPM
三、配置清单：
1、烤瓷炉               1台
2、技工桌（带吸尘器）   1台
3、无碳刷打磨机         1台
4、单笔式蒸汽清洗机     1台
5、石膏水磨机           1台
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次产品的质保期为贰年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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