[bookmark: _GoBack]需求内容-倒置显微镜荧光模块
一、功能用途
主要用于实现倒置显微镜的荧光观察。
二、技术参数
1、适用于无限远光学系统，匹配奥林巴斯CKX53无限远光学显微镜
2、三通道荧光设计，确保伽利略平行光路，G激发：EF 510-550nm高透 、DM >570nm高透 、EM>590nm;B激发：EF 460-490nm高透、 DM>500nm高透 、 EM>510nm高透；UV激发：EF 330-380nm高透 、DM >400nm高透 、EM >420nm高透；RB激发：EF 420-480nm高透 、DM >500nm高透 、EM > >510nm高透。长寿命LED光源，响应时间纳秒级，随开随关，亮度可调，无需预热
3、配套软件 软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。
3.1软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。
3.2 软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容MSHOT相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，多重拍摄。
3.3功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。
3.4支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）。
3.5实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。
3.6反射率测量。
三、配置清单：
配奥林巴斯CKX53三通道荧光模块1套+ 奥林巴斯原装载物台1套+电脑1套（i7-12700 16G 256G+1TB WiFi 三年上门)23.8英寸整机
四、售后服务方案
1. 供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2. 要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3. 本次报价的设备整机质保期至少为三年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4. 在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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