附件：
厦门医学院附属口腔医院
[bookmark: _GoBack]停车场北侧植草砖铺设工程采购需求

一、为提升我院绿化水平，消除裸露地面，我院室外停车场北侧因需要停车原因，拟做植草砖铺，面积约1000平方米，控制总价8万以内。
二、①挖土方整形碾压；②重做基础垫层及部分水沟；③更换新型植草砖及播种草坪。
三、标准要求：基础垫层C15砼，厚120mm，不出现沉降现象，植草砖颜色鲜艳无破损，规格200mm×250mm×60mm,车位用不同颜色区分，砖孔内种植草，草坪生长良好；雨水下渗外排，确保雨停后无明显积水。
四、履行期限：10日历日
