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一、项目说明
本项目在厦门医学院附属口腔医院集美院区的人行出入口新增人行通道闸对进出人员的体温、人脸信息，闽政通二维码，身份证等进行检查认定，构建完善的出入口安全防线，满足医院安全管理及疫情防控检验的需求，提高人员安全及通行管理效率。
2、 功能需求
▲闸机内置多合一读码/卡器，通行人员在保证体温正常的同时，健康码、电子医保卡、医保电子凭证、身份证、社保卡以上任一种载体（不少于2种），均可验证闽政通健康码状态。（需提供实际对接案例证明，并作出服务承诺：以上功能后续可以随国家政策更新，并免费开放接口以便我院后续功能升级）。
    ▲通道闸应具备能满足户外使用的防水能力，供应商应做出服务承诺，因防水问题导致的产品问题由供应商负责免费维修或更换。
3、 配置清单
	A、人脸识别测温通道系统（含闽政通二维码检测通行）

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	单机芯摆闸
	
	2
	台
	

	2
	双机芯摆闸
	
	1
	台
	

	3
	人脸测温一体机
	
	2
	台
	

	4
	辅材（其他满足设备正常运行的辅助配件、设施）
	
	1
	项
	

	5
	安装调试
	
	1
	项
	

	项目合计
	


四、技术要求
（一）单机芯摆闸
1.开关闸速度：0.8-1.5s；通行速度：常闭模式20人/分，常开模式30人/分，高峰模式50人/分
▲2.平均无故障运行次数：不少于1500万次（需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，原件备查）
3.材质：1.5mm厚304不锈钢+钢化玻璃；表面雪花砂拉丝；闸板材质：（600-900通道）亚克力，（900-1200通道）不锈钢管+亚克力
▲4.为确保行人通行安全，红外对射电眼不少于64对/每通道；（提供产品彩页或第三方权威机构出具的检测报告）；
5.光学感应：光栅检测通道内是否有人，保护区内有人不关闸；机械感应：当闸板关闭过程遇阻，闸板及时停止关闭
（二）双机芯摆闸
1.开关闸速度：0.8-1.5s；通行速度：常闭模式20人/分，常开模式30人/分，高峰模式50人/分
▲2.平均无故障运行次数：不少于1500万次（需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，原件备查）
3.材质：1.5mm厚304不锈钢+钢化玻璃；表面雪花砂拉丝；闸板材质：（600-900通道）亚克力，（900-1200通道）不锈钢管+亚克力
▲4.红外对射电眼不少于64对/每通道；（提供产品彩页或第三方权威机构出具的检测报告）
（三）人脸测温一体机
1.设备应采用嵌入式 linux 系统；
2.1.支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。（提供产品彩页或第三方权威机构出具的检测报告）
3.应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。
[bookmark: _GoBack]4.应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话；
五、售后服务方案
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备质保期为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在2小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后6小时内赶到现场提供服务。24小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
六、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
七、供应商对上述功能需求、配置清单、技术要求、售后服务、培训要求中 “▲”条款不满足的或非“▲”条款不满足、负偏离或未响应达3条及以上的视为未实质性响应谈判文件要求，其谈判响应无效。
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