需求内容-非接触式超声波细胞粉碎仪1台
一、功能用途
[bookmark: _GoBack]主要用于细胞破碎获得膜内蛋白。
二、技术参数
1、频率：40KHZ
2、功率：200W可调1-99%
3、破碎容量：1-2ml×32孔，5ml*20孔，10-15ml*17孔
4、占空比： 1-99%
5、定时： 1-999min
6、槽容积：3L
7、可控温到-5℃，可恒温
8、一次可同时检测多个样品；各样品均在单独的全封闭试管中；样品可在4℃水浴超声波，能量分布均匀，超声作用完全
9、无气雾浮质产生
10、可处理多种样品，样品处理范围广泛
11、适用于各种标准容器
12、可用于处理微量样品，≥5μL
13、可选配高低温恒温水浴槽


三、配置清单：
主机一台, 1-2ml×32孔、5ml*20孔、10-15ml*17孔转子各1个
四、售后服务
1. 供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2. 要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3. 本次报价的设备整机质保期至少为三年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4. 在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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