需求内容-高频电刀4套
一、功能用途
适用于口腔外科，牙科修复，牙科正畸，牙周手术
二、技术参数
1.采用单/双向技术控制活性电极高频发生器
2.配备腕带电极，佩戴方便，便于消毒
3.可装卸并可高温消毒电极手柄
4.可装卸并可高温消毒硅胶手柄线
5.可装卸并可高温消毒电极
6.电极包含切割、切除、凝血切割、电灼烧电凝
7.具有独立控制切割深度和凝血程度的发生器
8.电源电压：230V-50/60HZ
9.功率：30W/600Ω
10.频率：1.2MHZ±0.2 MHZ
三、配置清单（单套配置）：
[bookmark: _GoBack]主机1台，手柄1支，脚踏开关1个，手柄连线1根，接地可拔出电源线1根，10支电极1盒
四、售后服务
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期至少为贰年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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