需求内容-入侵报警系统一批
一、技术参数：
	序号
	产品名称
	关键参数
	数量
	单位

	报警主机及外设选配
	
	

	1
	混合报警主机
	1、支持设防、撤防、恢复、身份验证、查询事件记录、旁路、强制设防。支持即时防区、延时防区，24小时防区等防区类型。支持紧急报警、防拆报警、故障报警。
2、设备能对以下情况给出相应的指示：1、设防/部分设防状态；2、设防成功；3、撤防状态；4、入侵/紧急报警；5、识别入侵报警的探测回路；6、旁路的探测回路；7、故障报警，应能区分ATS故障（如具有ATS）；8、防拆报警；9、待显示信息指示；10、退出延时指示；11、进入延时指示；12、备用电源欠压；13、禁止设防状态。提供第三方权威机构检测报告。                                                                                 3、支持报警事件记录，操作日志和管理记录，支持远程搜索查询事件日志。提供第三方权威机构检测报告
4、支持4路IPC接入，并将报警联动短视频推送给APP或发送邮件，报警时自动截取7S（5S +2S）事前和事后视频；支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。支持9个LCD键盘，支持8个遥控器，支持遥控器回控。
5、可短信报警，可回控操作；支持4个电话号码电话报警。
6、用户在进行授权操作身份验证时，采用的逻辑钥匙的密钥量不小于1000。提供第三方权威机构检测报告                                                                
7、在防护区域进行设防时，设备应具备延时报警功能。当进入/退出延时时间可调时，应不大于300s。                                                                        
8、符合安全等级三级及以上，提供3C证书
	8
	个

	2
	LCD液晶报警键盘
(支持遥控+刷卡)
	1、 可针对单防区进行布撤防。                                                                                                                                                                                  2、 通过单击键盘可实现对主机布防，撤防必须密码撤防。                                                                                                                                   3、 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果（DS-PK-LR**支持）。                                                                                                               4、 支持连接遥控器进行远程布撤防。                                            
5、支持刷卡布撤防，卡片数量由主机限制，最大可添加32张卡片。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6、支持LCD显示自定义防区名称， 支持LED显示系统实时状态。                                                                                                                                                                    
	8
	个

	3
	遥控器
	配套键盘,支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器
	8
	个

	4
	蓄电池
	容量不少于12V7AH充电蓄电池.用于报警主机，门禁，监控等。
	8
	个

	5
	有线声光警号
	支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。具有室外防水。
	8
	个

	6
	双鉴防宠探测器
	设备经过CCC认证,12m / 85.9° 全范围PIR辅以24GHz微波探测
	8
	个

	7
	室内吸顶被动红外探测器
	1、具有数字式温度补偿，避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报,可以保证所有探测扇区能量一致，减少误报。                                                                                                                              2、具备CE、EN Grade 2、CCC认证。                                                                                                                                    
3、具备下视区探测，无死角，更安全。                                                                                                                    
	8
	个

	8
	烟感探测器
	采用红外散射原理，灵敏度高，360°感知；

	8
	个

	9
	有线门磁
	接线便捷,
阻燃材料防护
	8
	个

	10
	86型紧急按钮
	面板型兼容86盒,NO/NC可选
	8
	个

	11
	集中电源
	根据负载前端数量自行选择；
	8
	个

	中心机房设备
	
	

	2
	智能安防运营管理软件
	1、 支持多种通讯方式，PSTN、internet\GPRS\3G\VPN\LAN等通讯方式。                                                                                                                                                              2、开放性：提供开放的TCP/IP数据接口协议，可将报警信息向第三方平台转发，如门禁、消防、110等公共系统实现报警集成联动。                                                                                                                                                              3、报警联动：支持报警发生时联动声音、视频、录像、电子地图、短信、转发,报警视频复核。                                                
4、报警系统收到前端用户的报警信息，视频系统按照预先的联动关系设置，自动弹出报警发生所在区域的现场图像，并支持报警云台预置跳转，方便中心值班人员处理报警，并通过现场图像来进行核实 。                                                                                                                                            5、支持实时预览、监控点轮巡、云镜控制、语音对讲，支持多种设备：支持各类主流厂家报警主机、海康视频监控设备包括DVR、DVS、IPC、NVR等 。
	1
	套

	3
	网络接警机
	1、内嵌数据库，支持不少于20万条事件（可含事件短视频）本机存储及记录导出备份，支持外接硬盘扩容（板载SATA接口）
2、支持前面板设备状态灯指示，包括系统状态、硬盘状态、网络接警状态、平台通信状态，报告上报状态
3、支持WEB接警控制服务，远程设备状态获取，布防、撤防、消警、旁路，警号&继电器控制等
4、支持标准685输出，满足所有报警中心软件支持，支持网络设备在线/掉线检测和在线管理，支持配置文件备份，支持导入和导出功能，支持报警CID事件自定义 
	1
	套

	4
	有线声光警号
	支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换,内置水平仪，便于辅助安装,防护等级不少于IP54，室外防水,报警音量: 105dB at 30cm
	1
	个

	5
	电源线
	电源线要求通过3C认证。
制造商认证要求：要求产品制造商通过ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康管理体系认证
	约600
	米

	6
	数据线
	护套材质：PVC 
导体直径不少于24AWG
芯数不少于4对8芯
	约600
	米

	7
	辅材
	PVC线管、水晶头、弯头等材料
	1
	项


2、 安装实施要求
1. 中标供应商负责本项目的安装实施，所有设备需要按照医院要求进行安装，并进行调试，保证设备的正常运行。其中电源线、数据线、PVC线管、水晶头、弯头等辅材由中标供应商全包负责。
2. 项目实施地址：厦门医学院附属口腔医院总院、斗西分院、集美分院。
三、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期为不少于2年，自验收合格之日起计算，质保期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
四、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
五、供应商需根据以上招标文件要求编制技术和商务偏离表，并对无偏离、正偏离条款提供证明文件（包括不限于产品说明书、产品图册、第三方检测机构检测报告等），未提供视为负偏离。供应商所响应产品对“一、技术参数”中的技术参数要求条款存在不满足、负偏离或未响应的条款数量≥3项的，视为未实质性响应谈判文件要求，其谈判响应无效。
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附件：
技术和商务偏离表
	章节条目号
	竞争性谈判文件规定的
技术和商务要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）竞争性谈判文件（含技术和商务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性谈判文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性谈判文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商名称（全称加盖单位公章）：                    
供应商代表（签字）：                          
日    期：             年         月        日  
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