[bookmark: _GoBack]需求内容-注油机6台
1、 功能用途
     自动旋转注油润滑保证润滑油分布最佳，并生成润滑油膜。有效清除油渍，延长设备使用寿命并降低维护成本。润滑油自动给油系统，每次维护保养时用少量的油就可以达到最佳效果避免过量使用润滑油。
2、 技术参数
1.维护保养周期：≥35S
2.润滑油箱容量：≤250ml
3.清洁邮箱容量：≤250ml
4.联接：压缩空气联接：快速旋转耦合直径6*4MM，1/8”母螺纹空气软管。
5.压缩空气消耗率：约60L/min.
6.重量不大于3公斤
3、 配置清单
1、清洁与保养器械6套；
2、吸滤器（整套）6套；
3、4孔高速手机转接器6个；
4、白色漏斗 6个；
5、空气连接管6套；
6、备用密封圈12个；
7、原配五层绒布6条；
8、备用O形环12个；
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次产品的质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
四、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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