需求内容-口腔种植机1套
一、技术参数
1、无碳刷的马达；
2、扭矩调节在5-70N，转速在300-40000rpm；
3、具有扭矩过载保护功能，保护手术过程中安全；
4、脚踏具备防水功能，符合医疗器材规范；
5、转速、扭矩、冷却水流量、转速比、故障报警信息在显示屏显示。自动螺线刀头功能；
6、冷却水流量最大在100毫升/分钟。水流量可通过主机调节；
7、适合多种不同速比的弯直手机：可选配20：1的4种（标准/免工具拆装/自发光）,１：１用于颌面外科手术手机等；
8、马达及其马达连线可高温高压消毒；
9、种植系统搭配的手机头部的六角形夹持系统，不少于5个程序，操作简单安全。按键不超过7个；
二、配置清单
1.种植主机1台
2.脚控开关1个
3.无碳刷微型马达1个
4.马达连接1根
5.手机支架1个
6.20：1自带光纤种植手机1把
7.一次性水管3根
8.电源线1根
三、售后服务
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期为3年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
[bookmark: _GoBack]4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
四、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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