[bookmark: _GoBack]需求内容-洁牙手柄10支
1、 功能用途
预防牙周病及种植体周围炎症的方法是定期超声口腔洁治，进行牙齿表面与结石清洁与维护，有效清除牙周及种植体周围菌斑。
二、技术参数
1适用于登士柏西诺德牙科综合治疗台，并保障牙椅性能不受影响；
2由牙科综合治疗台为超声洁牙机供电；
3以压电驱动力，线性震荡形式，震荡频率为28-32kHz；
4照明灯环 ≥16000 Lux；
5手柄处可直接调节水流大小，水调节器开至最大时，≥60ml/min；
6手柄可高温高压消毒灭菌。
三、售后服务
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期至少为两年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
四、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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