需求内容-喷砂机4台
一、功能用途
     主要用于牙周喷砂洁治。
二、技术参数
1.进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)
2.主机重量：小于2.5Kg
3.具有龈上喷砂、龈下喷砂功能。
4.可通过触控屏调节水量大小。
5.可通过触控面板调节功率（输出气压）大小。
6.具有管路一键清洁功能。
7.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。
8.龈上、龈下独立喷砂粉罐，罐身有清晰数值，实时显示砂粉余量。
9.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。
三、配置清单（单台配置）
1.主机1台    
2.龈上手柄1支
3.龈下手柄1支   
4.电源适配器1个
5.脚踏开关1个
6.通针2个
四、售后服务
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
[bookmark: _GoBack]五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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