[bookmark: _GoBack]需求内容-牙科微动力系统1套
一、功能用途
牙科微动力系统提供牙科手机进行牙科手术的驱动力，用于外科手术，微创拔牙，微创美学修复。
二、技术参数
1.采用双水路可选择设计。
2.插电即用，无需连接牙椅水、气。
3.采用无刷电机，扭矩≥3.5N*cm,马达空载转速可达1000-41500r/min,跳动<0.02mm,振动<0.5gp,噪音<50dB,冷光LED灯(照度>40000lx)。
4.多功能脚踏。
5.防水等级≥IPX6
6.蠕动泵流量0-120mL/min，多档水量控制，满足临床使用需求；
7.冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤，保护医患安全、提升设备寿命；
8.接口标准：符合ISO3964国际标准(YY1012);
9.采用大尺寸彩色LCD触摸屏，玻璃屏幕易清洁，可擦拭消毒；
10.消毒方式：马达可承受134℃高温高压灭菌；
11.LED恒光源可提供稳定照明。
三、配置清单
1.主机1台
2.电源线1套
3.1：5手机1把
4.1：3手机3把
5.泵管3套
6.多功能脚踏1个
7.马达支架1个
四、售后服务
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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