[bookmark: _GoBack]需求内容-服务器存储设备一套
一、功能用途
由于科室业务需求需要新增一台应用服务器，实现院内数据存储。
二、技术参数
1.规格：≥2U机架式服务器;
2.芯片组：支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品；
3.处理器：≥两颗Intel至强可扩展处理器,主频≥2.4GHz且≥10核，L3缓存≥13.75MB; 可选支持至28核205W处理器两颗；
4.内存：≥2*32GBTruDDR42933MHz，支持≥3TB内存扩展，支持≥24根内存插槽； 
5.硬盘：≥2块480G 热插拔固态硬盘，≥3块14TB 7.2K SATA  3.5英寸热插拔硬盘；标配≥8个3.5英寸热插拔SAS/SATA硬盘背板； 
6.阵列卡：≥2G闪存，支持0/1/10/5/50/JBOD级别；可选支持8GB闪存；
7.网卡：≥4口千兆RJ45以太网控制器， 1个专用的管理端口；  
8.电源：电源输出功率≥550W 80+电源，1+1热插拔冗余电源； 
9.I/O扩展：支持≥7个PCIe插槽，包括一个内置阵列卡专用插槽，六个标准PCIe3.0插槽，与一个LOM专用插槽。
10.冷却系统：具有N + 1冗余的五个（一个处理器）或六个（两个处理器）热插拔系统风扇。
三、配置清单
服务器存储设备一套。
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为3年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
四、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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