需求内容-压膜机一台
一、功能用途
用于制作隐形矫正器，保持器，运动护齿等。
二、技术参数
1．工作气压：≤4.5bar；
2．红外线恒定加热温度：220℃（加热时间：≤1.5s）；
3．尺寸：≤600*300*500mm；
4．重量：≤10KG；
5．可使用正压技术精确地压出牙齿形态，促使成型结果与模型密合；
6．可用于硬质膜片2.0mm及以上制作正位器；
7．可用于运动护齿膜片5.0mm可正压一次成型；
8．可用扫描技术获取膜片加热和冷却时间，避免手工设定带来的操作误差；
9．具有翻转压膜技术，带来充足的操作时间，可实现边加热边添加自凝胶的制作过程；
10．配备显示屏，所有的操作参数可以在显示屏上记录；
三、配置清单
1.压模机1台
2.机器钢砂盖1个
3.膜片钢卡环1个
4.钢砂收集斗1个
5.无铅钢砂1盒
[bookmark: _GoBack]6.钢砂刷和机油1套
8.钢砂分离膜片（大）一套
9.钢砂分离膜片（小）一套
四、售后服务
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

ÐèÇóÄÚÈÝ

-

Ñ¹Ä¤»úÒ»Ì¨

Ò»¡¢

¹¦ÄÜÓÃÍ¾

ÓÃÓÚÖÆ×÷ÒþÐÎ½ÃÕýÆ÷£¬±£³ÖÆ÷£¬ÔË¶¯»¤³ÝµÈ¡£

¶þ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý

1

£®¹¤×÷ÆøÑ¹£º

¡Ü

4.5bar

£»

2

£®

ºìÍâÏßºã¶¨¼ÓÈÈÎÂ¶È

£º

220

¡æ

£¨

¼ÓÈÈÊ±¼ä

£º

¡Ü

1.5s

£©

£»

3

£®³ß´ç£º

¡Ü

600*300*500mm

£»

4

£®ÖØÁ¿£º

¡Ü

10KG

£»

5

£®

¿ÉÊ¹ÓÃÕýÑ¹¼¼Êõ¾«È·µØÑ¹³öÑÀ³ÝÐÎÌ¬

£¬

´ÙÊ¹³ÉÐÍ½á

¹ûÓëÄ£ÐÍÃÜºÏ£»

6

£®¿ÉÓÃÓÚÓ²ÖÊÄ¤Æ¬

2.0mm

¼°ÒÔÉÏÖÆ×÷ÕýÎ»Æ÷£»

7

£®¿ÉÓÃÓÚÔË¶¯»¤³ÝÄ¤Æ¬

5.0mm

¿ÉÕýÑ¹Ò»´Î³ÉÐÍ£»

8

£®

¿ÉÓÃÉ¨Ãè¼¼Êõ»ñÈ¡Ä¤Æ¬¼ÓÈÈºÍÀäÈ´Ê±¼ä

£¬

±ÜÃâÊÖ¹¤

Éè¶¨´øÀ´µÄ²Ù×÷Îó²î£»

9

£®

¾ßÓÐ·­×ªÑ¹Ä¤¼¼Êõ

£¬

´øÀ´³ä×ãµÄ²Ù×÷Ê±¼ä

£¬

¿ÉÊµÏÖ

±ß¼ÓÈÈ±ßÌí¼Ó×ÔÄý½ºµÄÖÆ×÷¹ý³Ì£»

10

£®Åä±¸ÏÔÊ¾ÆÁ£¬ËùÓÐµÄ²Ù×÷²ÎÊý¿ÉÒÔÔÚÏÔÊ¾ÆÁÉÏ¼Ç

Â¼£»

Èý¡¢ÅäÖÃÇåµ¥

1.

Ñ¹Ä£»ú

1

Ì¨

2.

»úÆ÷¸ÖÉ°¸Ç

1

¸ö

