                       
需求内容-封口机1台
一、功能用途
按照国家消毒技术规范对灭菌包装材料进行封口。
二、技术参数
▲1.适配中英文打印，可连接电脑导入导出数据便于操作员在任何电脑上预先编辑好上述数据，也便于储存数据的全盘转移。
▲2.外形采用不锈钢材质面板，配备不小于5英寸触摸屏，支持手写或键盘式输入，并配按键使用，中英文打印切换，可打印不少于7个参数，也可选择单项或多项打印;
▲3.可打印灭菌日期、失效日期、包名、科室、批号、操作者、认证符，使用EN980标准符码并可储存;
4.可实时测试打印封口性能6项:测试日期、温度、压力、速度、操作者和机器号，实现认证(V)功能
5.温度、日期、批号可设可调。批号也可用作炉号、炉次。
6.字体4级可选，起始、字距3级可调，单行打印，
7.七个参数全部打印时最小行长约65mm;打印功能可暂停，只保留封口功能;
8.封口总宽度约:12mm，封口四线;将存电脑中的包名、科室名。人名导入到封口机。
9.封口速度:不小于10m/分钟:数控温度设定，30C-230C可选，预设120C和180℃备选温差≤1%;
10.内置自动计时、日历器、安全温控器;自动调节封口压力以适应不同厚度的封口袋;
11.可调进料深度，封口留边0-35mm;
12.进料自动启动，30-240分钟可调节不进料封口即转省电候机;
13.机身前换色带;将存封口机的包名，科室名，人名导出到电脑，内置点阵式打印机;
14.具数据管理功能。可储存不少于1000个灭菌包名，不少于100个科室名至少100个操作者名;可与电脑联机导入导出所储存的数据。
15.候机警报、压力异常警报等多项保护。
三、配置清单
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四、售后服务要求
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件除设备耗材外（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
（5）质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
[bookmark: _GoBack]（6）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
（7）质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
根据市场调研，多家供应商提交的产品资料，功能满足需求，技术指标达标，服务有保障，另外通过对比报价，预算金额合理。
