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供应商的资格要求：本采购包为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）
1.厦门医学院附属口腔医院移动护理车设备采购，采购数量：2套。
二、技术要求
【评分项1】1系统配置
尺寸≥23.8”，分辨率≥1920x1080，触摸屏，内置音箱；
CPU：主频≥2.1GHz，睿频≥4.9GHz，缓存≥25MB，物理核心数≥12核，线程数≥20线程  
内存：≥32GB 内存
固态硬盘：容量≥1TB
正版操作系统
系列网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi6网络，支持802.11 b/g/n/ac/ax以上标准
【评分项2】2一体机集成设计
接口，摄像头，麦克风，接口防尘仓，电源开关，节能模块等均集成于一体机上
【重点技术指标项1】3▲一体机接口
USB3.0≥2个，USB2.0≥2个，HDMI≥1个，RJ45≥1个，Type C≥1个，SIM卡槽≥1个，以上接口内置不通过转接线外露（提供接口实物照片）
【重点技术指标项2】4▲摄像头
一体机配置内嵌摄像头，具备物理开启/关闭结构装置（提供内嵌摄像头物理开启和关闭的实物照片）
【重点技术指标项3】5▲麦克风
一体机配置内嵌式麦克风，位于一体机正面（提供内嵌式麦克风的实物照片）
【重点技术指标项4】6▲接口防尘仓
USB和Type C等接口位于一体机背后，具有接口保护盖，关闭时接口完全隐藏（提供接口防尘仓开启和关闭的实物照片）
【评分项3】7节能管理
一体机屏幕下方具备智能感应模块，实现人靠近时自动唤醒，无人时熄屏；（提供节能模块的实物照片及功能设置界面）
【评分项4】8电量指示灯
一体机上开关按键集成电量指示灯，各种状态显示不同颜色，充电时蓝色闪烁灯，充满时蓝色常亮，低电量橙色（提供电量指示灯集成在开关按键上以及各种状态下电量指示灯显示不同颜色的实物照片）
【评分项5】9智能开关
为了方便操作，开关机按键位于一体机底部，并凸出底部边框，按键为非金属材质； （提供凸出底部边框的智能开关按键实物照片）
【评分项6】10显示器支架
显示器支架不占用操作台面空间，支持≥120mm升降；支持俯角≥15°，仰角≥15°调节；线缆完全隐藏于显示器固定支架内，无外漏。
【评分项7】11快拆设计
一体机支持无工具手动拆装，通过快拆按钮实现一体机快速拆卸安装（提供一体机完整的拆卸安装实物照片证明）
【评分项8】12台面设计
台面与键盘托及把手之间无螺丝固定，采用一体压铸成型设计；（需提供实物照片）
【评分项9】13台面材质
台面采用铝合金材质
【评分项10】14台面尺寸
操作台面（不含把手和键盘托）尺寸：410mm*410mm±20mm，表面喷涂抗菌性能符合GB/T21866-2025，对大肠杆菌、金色葡萄球菌抗菌率≥99.99%。（提供具有CNAS、CMA认证标识的检测报告）
【评分项11】15防滑围挡设计
具有与台面一体成型的铝合金材质防滑围挡，围挡高度≥28mm（提供实物照片证明）
【重点技术指标项5】16▲键盘托设计
键盘托与推车把手采用全铝合金一体成型工艺，功能整合部位无需螺丝安装固定，无需抽拉， 使用便捷。整体向上倾斜10°，契合人体工程学原理。（ 需提供键盘托与推车把手采用全铝合金一体成型、整体向上倾斜10°的实物照片证明 ）
【评分项12】17鼠标托盘
配置旋转式鼠标托盘，支持在键盘托左右侧灵活安装，不用时收缩在键盘托内侧，不占用空间；（提供鼠标托盘隐藏和转出键盘托的实物照片证明）
【评分项13】18鼠标托盘尺寸
尺寸≥140mm*140mm；（提供尺寸实测照片）
【评分项14】19抽屉设计
抽屉内框架采用铝合金喷涂，面板采用塑料件，车体轻便；抽屉采用全铝合金圆弧形闭环结构拉手，方便抽拉抽屉，易清洁维护；（提供抽屉及抽屉拉手的真机实物照片），抽屉内表面喷涂抗菌性能符合GB/T21866-2025，对大肠杆菌、金色葡萄球菌抗菌率≥99.99%。（提供具有CNAS、CMA认证标识的检测报告）
【评分项15】20抽屉规格
配置≥4层抽屉，抽屉规格≥2种，小抽屉≥2层，抽屉尺寸：440*300 *100±20mm；大抽屉≥2层，抽屉尺寸≥440 *300*200±20mm；
【评分项16】21电源线，脚轮
具备电源线，4个医用静音脚轮，，其中2个带刹车锁定功能；
【评分项17】22配置无线扫描枪  
电池：≥容量为2730mAh的锂离子电池
扫描器重量：≤ 195 ± 10g 
充电器/通讯底座：≤150 g (5.29 oz) 
运行功率（充电）：<5W ( USB 供电), 5W ( 适配器供电) 
待机功率: 通信底座: <0.625 W 
主机系统接口：USB HID
【评分项18】23配件
配件采用模块化设计，可根据需求灵活选配垃圾桶，中置物盒，小置物盒，鼠标盒，多功能置物盒，方便维护更换；配置高性能二维影像无线扫码枪（无线电/距离2.4Ghz-2.5Ghz，自适应跳频Bluetoothv5.2，30m视线范围）
【评分项19】24续航时间
支持≥8小时续航时间；
【评分项20】25电池仓设计
电池仓（含电池）集成在一体机上，电池支持快速拆卸安装（提供电池仓含电池集成在一体机上的实物照片）
【评分项21】26电池工艺
电池采用硬包工艺（提供电池实物照片）
【评分项22】27电池认证
推车使用电池具有CCC认证（提供电池CCC证书，证书委托人是移动推车制造商）
【评分项23】28电池检测报告
提供具有CMA标识的《国家强制性产品认证试验报告》（委托人为推车制造商 ）
【评分项24】29个人身份信息安全管理
保障用户信息和数据安全，制造商需通过ISO 27018公有云个人可识别信息保护管理体系认证。（提供制造商认证证书复印件）
【评分项25】30云服务信息安全管理
保障云服务信息系统和数据安全，制造商需通过ISO 27017云服务信息安全管理体系认证。（提供制造商认证证书复印件）
【评分项26】31设备管理功能
支持实时显示设备所属科室、电池剩余时长、设备 Mac地址、设备类型、主板序列号，一体机序列号，固件版本号等。（提供真机相关功能实拍照片并在投标现场提供样机演示相关功能）
【评分项27】32进程监控功能
支持实时查看设备内存使用情况，CPU使用情况，CPU温度，管理应用程序（提供真机相关功能实拍照片并在投标现场提供样机演示相关功能）
【评分项28】33电池管理功能
支持监控设备电池当前电量值、昨日和今日的电池电量使用情况；管理员模式下可查看电池详细信息，包括电池编号，电压，电流，电池状态，温度，累计充放电次数和充放电时长（提供真机相关功能实拍照片或在投标现场提供样机演示相关功能）
【评分项29】34网络管理功能
支持在软件上连接WIFI和查看蓝牙信息（提供真机相关功能实拍照片或在投标现场提供样机演示相关功能）
【评分项30】35节能管理功能
支持省电模式，待机模式，休眠模式三种模式，进入模式的时间可自定义设置（提供真机相关功能实拍照片或在投标现场提供样机演示相关功能）
【评分项31】36异常提示功能
支持桌面和软件界面的电池低电量弹窗提醒，电池充放电温度异常弹窗提醒（提供真机相关功能实拍照片或在投标现场提供样机演示相关功能）
【评分项32】37系统设置功能
支持屏幕亮度自定义，支持语言切换，支持低电量警告设置；管理员模式下：支持充电高温告警，放电高温告警的温度设置，以及电池亚健康提醒设置，电池日志存储设置（提供真机相关功能实拍照片或在投标现场提供样机演示相关功能）
【重点技术指标项6】▲38供应商须保证所投产品能与现有的医院系统无缝兼容且适配并提供专项承诺函，未提供按无效投标处理。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。（提供承诺函，格式自拟）
三、配置清单：
1．移动护理车          2套
四、售后服务方案
1.货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
2.质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
3.质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
4.质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
六、评分表
价格部分满分30分
技术部分评分PT 满分为60分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.重点参数响应情况
	18
	是
	根据投标人对招标文件第五章技术和服务要求的各项重点参数技术要求的逐项应答情况并结合相关佐证材料由评委进行评议并评分，全部满足要求的得18分，（1）标记“▲”号为重点评分项（共6项），每负偏离一项扣3分；扣完为止，正偏离不加分。

	2.普通参数响应情况
	42
	是
	根据各投标人对招标文件第五章技术和服务要求的各项技术要求的逐项应答情况并结合相关佐证材料由评委进行评议并评分，全部满足招标文件要求的得42分，（评分项1）、（评分项2）、（评分项3）……为一项（共32项）的，每负偏离一项扣1.5分，扣完为止，正偏离不加分。



商务部分评分PB 满分为10分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.承诺
	3
	是
	根据供应商所承诺的免费保修期在满足竞争性磋商文件要求的基础上，每增加1年的得1.5分，满分3分。

	2、产品质量保障方案
	3
	否
	根据各各供应商针对本项目制定的所投产品质量保障方案（包含但不限于：①货物质量保证、②货物检验标准、③货物来源渠道），由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，勉强能够适用于本项目的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。

	3、售后服务方案
	2
	否
	根据供应商人针对本项目制定的售后服务方案（包含但不限于：①售后服务机制、②专业人员配备情况、③现有维修服务能力），由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，勉强能够适用于本项目的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。

	4、培训方案
	2
	否
	根据各供应商针对本项目制定的培训方案（包含但不限于：①设备使用、②设备保养、③设备故障排查处理），由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，勉强能够适用于本项目的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。





