采购需求-发电机维保
1.我院现有柴油发电机1台，主要技术参数如下：
[bookmark: _GoBack]品牌：康明斯，型号：HCI5440，额定电压：400v，额定电流：648A，额定转速：1500RPM，柴油油箱容积：600升
2. 保养要求：
周期性检查更换润滑油、空气滤芯、机油滤芯、冷却液液位、设备各个连接接头配件、设备油路管道、油料管道、电池电量、检查发电机控制箱，检查输入、输出电源线路，检查发电机空载和带载运行情况。
3.提供发电机用油的补充。
4.设备故障维修：
设备故障报修后2小时内到达现场；
投标单位需详细列出主要零部件及耗材价格。
5.请投标单位详细列出主要零部件及耗材价格。
