采购需求-紧急呼叫系统
一、医院内部呼叫系统1套	
[bookmark: _GoBack]病人紧急事件呼叫系统可提供管理中心、急救科室、安保人员及相关科室间的紧急呼叫，满足医院突发紧急事件科室间的通讯。
二、主要设备技术要求
1.汉显编码主机：
配套软件可自定义显示信息；具有功放插口，可外接音响；多种场景模式可选，支持自定义语音播报；待机可显示万年历；多种场景模式可选，广告可根据需求自定义；最大可带400个呼叫分机。
主机可滚动显示呼叫，具有拓展软件管理、记录呼叫信息等功能。
主机有双排LED显示，可对每个呼叫器的显示内容进行编辑，编辑后主机显示、播报的内容与编辑内容一致。
2.呼叫器
采用双电池供电，触控式按键，注册方式简单、稳定，无乱码现象。
3.中继器
具有信号延伸功能，增加发射距离。
三、配置清单要求
1.汉显主机7台
2.中继器8个
3.呼叫器按需配置
