[bookmark: _GoBack]需求内容-新冠核酸快速检测设备1台

1．产品名称：	实时荧光定量PCR仪（便携式快速实时荧光定量PCR仪）
2.样本容量：	8×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管
3.反应灵敏度：10-1010Copies
4.荧光染料：	F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5
5.通道数：标配四通道
6.光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准
7.热盖温度范围：30-110℃
8. 检测试剂	：开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目）
9. 配套的新冠核酸检测试剂需要在阳光采购平台上挂网
10.仪器需要是配套新冠核酸检测试剂的适用机型，需要提供配套试剂产品说明书作为佐证
11.温控范围	：30-100℃
12.均匀性：≤±0.1℃
13.温控精度：≤±0.1℃
14.升温速率：≥8℃/s(MAX)
15.荧光强度检测重复性：CV≤0.5%
16.荧光线性	线性回归系数r≥0.995
17.仪器通讯接口：USB 2.0(可进行文件导入、导出)
18.软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件
19.触控屏独立操作:LED彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析
20.注册认证:具有国家医疗器械注册证

配置：
1. 实时荧光定量PCR仪	1台
2. 使用说明书	    	1  份	
3. 产品合格证			1份
4. 电源适配器            1个
5. 电源线	250V，10A，1.5m  	1条 
