需求内容-移动种植治疗机1套
一、功能用途
用于儿童麻醉口腔治疗
二、技术参数
（1）标配无碳刷电动马达；
（2）配备多功能脚控开关，可实现电马达的调速控制、干磨湿磨转换、单喷气。
（3）内置无油烟静音空压机。
（4）内置净水系统，提供≥1L蒸馏水瓶。
（5）采用不锈钢材质治疗台面板，无缝设计
（6）提供尺寸约≥650×405mm的器械台面。
（7）治疗台高度可电动调节，调节范围约≥785-935mm。
（8）配备专业医用脚轮，移动灵活.安静.方便锁定。
（9）折叠式隐藏设计的器械搁架，方便整洁。
（10）预留电源输出接口，支持关联设备使用。
三、配置清单
（1）无碳刷电马达                 2套
（2）三用枪                       1只
（3）多功能脚控开关               1套
（4）内置无油静音空压机           1套
（5）移动治疗台                   1套
（6）高速手机                     2把
（7）低速手机                     1把

四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
[bookmark: _GoBack]（3）本次报价的设备整机质保期为3年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
六、常用配件及耗材价格
	配件名称
	价格（元）

	
	




