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配电设备消缺改造实施需求

一、招标人：厦门医学院附属口腔医院。
二、招标内容：
改造蔡塘总院配电室直流屏充电机一套、斗西院区更换S13-M-500/10变压器一台。
三、维修、维护、保养范围：详见附件1
四、投标人资质要求：
1.具有电力工程施工总承包三级或以上的有效证明（提供证书复印件，原件备查），有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
2.有效的安全生产许可证，并提供证书复印件。
3.近三年在经营活动中没有重大记录并书面承诺。
4.具有AAA级重合同守信用企业、AAA级诚信经营示范单位、AAA级重服务守信用企业、AAA级质量服务诚信单位、AAA级重质量守信用企业、AAA级资信企业、AAA级信用企业、商务诚信立信企业。
欢迎符合条件的供应商参加投标，未满足以上所有要求的视为无效投标。
五、主要服务内容
（一）基本要求：
1.保证7×24小时全天候服务响应，除不可抗力的影响外,维保方接到故障通知后须2小时内派技术人员到达现场抢修。
（二）具体要求：
1.投标人所投的变压器通过局部放电试验、温升试验、雷电冲击实验、空载损耗温升试验和空载电流测量
2.投标人需提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的变压器检验报告复印件
3.本项目为交钥匙总包工程，项目范围包括所有新设备材料的采购、供应，基础施工、安装、调试、检测、试验、装表、送电、验收、办理接入电网手续、售后服务等一切工作
六、投标文件应包括下列内容
1.资格证明材料：营业执照、税务登记证明，电力工程施工总承包三级或以上的有效证明（须加盖法人章和法定代表人或其委托代理人印章或签字）。
2.法定代表人身份证明和授权委托书(如有授权);
3.工程报价清单
4.近三年企业业绩一览表
5.投标人认为有必要提供的声明、文件以及附件中需要提供的证明材料。
七、其他
1.投标价；投标单位投标时请使用统一报价单,格式见附件2和附件3。
2.本项目为总包式服务，在合同期内，配件费、材料费由施工方承担，质保期三年。
3.为本次招标顺利进行，报价单可现场报价。
4.对本次招标有不明确之处，请与院后勤保障部联系，联系人：周老师、陈老师，联系电话：0592-2678583。


附件1：口腔医院蔡塘总院和斗西分院空调设备清单
附件2：维保报价表
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附件1：
	配电设备消缺清单
	

	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	油浸式变压器
	S13-M-500/10
	1
	斗西

	2
	监控模块
	JZK-C202
	1
	蔡塘

	3
	充电模块
	JZM-22005
	2
	蔡塘

	4
	降压模块
	GL-220
	1
	蔡塘

	
	
	
	
	


附件2：
配电设备消缺报价表
	项目名称
	厦门医学院附属口腔医院配电设备消缺

	投标公司名称
	

	投标总价
	

	优惠价
	

	投标人签字
	
	日期
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