需求内容-触控平板一体机1台
一、技术参数
1)所投产品采用一体化设计，高度集成摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器；（须提供第三方权威机构检验报告）
2)全高清红外触控显示屏，显示屏尺寸不低于86英寸；显示器物理分辨率不低于4K（3840*2160）,显示比例不低于16:9；
3)CPU不小于双芯片4Core@1.5G+4Core@1.8G，Flash不小于64GB，RAM不小于4GB+8GB；（须提供原厂或官方彩页核对）
4)所投产品采用嵌入式操作系统，视音频编解码芯片采用国产自主芯片；（须提供第三方权威机构检验报告）
5)所投产品触控屏触摸精度可达±1mm；
6)所投产品在白板书写时延不大于35ms；（须提供第三方权威机构检验报告）
7)所投产品支持双人同时书写，不少于20个触控点；
8)内置不低于800万像素摄像头，2倍数字变焦；内置不低于12个阵列麦克风单元；（须提供第三方权威机构检验报告）
9)内置智能语音控制：通过语音指令实现唤醒设备、调节音量、加入/离开会议、发送/停止双流共享、延长会议功能；（须提供第三方权威机构检验报告）
10)所投产品支持不少于以下接口及数量：HDMI×3、音频接口×2、USB*3、RJ45*2，支持WIFI2.4G和5G频段；
11)所投产品支持PC无线投屏功能，最大可支持4K15帧或1080P60帧；
12)所投产品支持移动设备无线投屏功能 ，兼容Android手机和Pad，视频清晰度不低于1080P；
13)所投产品支持无线双流功能，兼容 Windows 操作系统，PC可通过Wi-Fi 或有线网络将桌面内容( 本地视频清晰度达到4K15fps或1080P60fps)作为双流发送给远端会场，视频清晰度达到 4K；（须提供第三方权威机构检验报告）
14)所投产品支持自适应全景拍摄功能、支持发言人智能跟踪功能，采用声源定位和图像定位技术，自动切换发言人特写画面，无需人工干预；（须提供第三方权威机构检验报告）
15)无需外接OPS电脑，所投产品支持加入视频会议；支持H.265 SCC协议，可以让共享的数据观看更清晰；
16)所投产品支持标准H.323下H239协议，在主流1080P30帧的情况下，辅流可达到4K分辨率。支持标准SIP协议下BFCP，在主流1080P30帧的情况下，辅流可达到4K分辨率；
17)支持双显输出功能，可以在两个显示设备上分别输出远端图像、本端图像和双流；（须提供第三方权威机构检验报告）
18)所投产品支持外接同品牌全向数字麦克风，支持360度拾音，拾音半径可达6米，最大支持二个麦克风级联；
19)须支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPv4和IPv6模式下建立呼叫及登录设备管理后台；
20)支持基于芯片进行系统安全启动，确保启动时仅载入合法的受信任的操作系统和运行软件；（须提供第三方权威机构检验报告）
21)含原装落地支架一套；
二、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次产品的质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
三、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
四、响应文件要求
供应商需根据以上招标文件要求编制技术和商务偏离表，并对无偏离、正偏离条款提供证明文件（包括不限于产品说明书、产品图册、第三方检测机构检测报告等），未提供视为负偏离。供应商所响应产品对“一、技术参数”中的技术参数要求条款存在不满足、负偏离或未响应的条款数量≥2项的，视为未实质性响应谈判文件要求，其谈判响应无效。









附件：
技术和商务偏离表
	章节条目号
	竞争性谈判文件规定的
技术和商务要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）竞争性谈判文件（含技术和商务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性谈判文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性谈判文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商名称（全称加盖单位公章）：                    
供应商代表（签字）：                          
日    期：             年         月        日
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