需求内容-牙齿冷光美白仪2台
一、功能用途
牙齿冷光美白技术是将特定波长的高强度蓝光，照射在牙齿表面，使牙齿漂白剂快速产生氧化还原作用，通过牙本质小管，去除附着在牙齿表面和深层的色素，从而达到美白效果。
二、技术参数
1.LED灯寿命≥10000小时
2.蓝光强度（光强度）：不小于4000LUX（雷克斯）135±10mW/c㎡
3.蓝光波长（光波长）：(470±10)nm
4.白灯光色温：4500-10000Kelvin(开尔文，色温单位）
三、配置清单
主机1套、护目镜2个、保护罩1个。
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
[bookmark: _GoBack]（3）本次报价的质保期5年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。
（4）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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