[bookmark: _GoBack]需求内容-口腔无痛电子麻醉注射仪2套
一、功能用途
通过电子控制局麻注射的药量、压力和流速，牙科麻醉注射器可满足多种临床注射的需求，除常规浸润麻醉外，用于神经阻滞麻醉可以更好地提升麻醉注射的成功率，从而确保安全性，以及用于手动麻醉实现较难疼痛异常的牙周韧带麻醉、龈中隔麻醉、腭部/附着黏膜麻醉等补充麻醉方式。
二、技术参数
1.可满足多种临床注射的需求，包括：浸润麻醉、神经阻滞麻醉、牙周韧带麻醉、龈中隔麻醉、腭部/附着黏膜麻醉等。
2.设备无需配置专属一次性使用耗材，注射针头与手推注射架通用。容纳药剂的容器应能承受高温高压蒸汽消毒灭菌，可反复多次使用不易变形。
3.注射手柄采用人体工程学设计，重量≤65克。
4.设备操作简便，需具备独立附着牙龈/腭部注射模式，自动启停，可用于表麻无痛进针。
5.设备可具备压力反馈系统，通过灯光闪烁频率提示阻力大小。
6.设备可具备多重注射安全保护功能，可以随时观察局整支麻药剂的剂量变化，还可通过蜂鸣声对注射剂量变化的程度进行提示。如遇注射阻力超高的紧急情况下，安全保护系统将自动开启，并即刻停止注射。
7.在口腔阻滞麻醉注射中需运用的回抽操作，可以通过设备脚踏控制板上的程序按钮一键完成。
8.设备需配置多功能无线脚踏，进行操控，主机和手柄均无任何程序按键。无线脚踏无需充电，动作灵活无阻塞现象，质量稳定。
9.设备使用年限≥10年。
三、配置清单
1.手柄和控制盒 1套
2.耐高温高压消毒套筒 1包
3.无线踏板及踏板环1套
4.电源线及适配器1套
5.手柄支架1套
四、售后服务
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期至少为贰年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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