需求内容-头戴式放大镜4台
一、功能用途
该产品临床用于手术操作中为医生放大手术视野,提高手术操作的准确度,减缓医生手术疲劳。
二、技术参数
1.瞳距范围：50 mm ~75 mm。
2.结构:平行视线设计，最大限度降低眼部疲劳。
3.倍率：3.0x、4.0X、5.0X。
4.工作距离:连续可调，工作距离400-550mm。
5.偏转角度：≥48°。
6.视场：70mm-100mm。
7.眼点高度：鼻托具有两档调节高度。
8.具有两种鼻托：为佩戴眼镜和不佩戴眼镜使用。
三、配置要求
[bookmark: _GoBack]1.手术放大镜4个
2.镜绳4支
3.擦镜布4块
4.小鼻托4个
5.工具包4把
6.黑色皮质拉链包4个
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。
（4）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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